**ANEXO 2**

**Cuadro de cantidades**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORMULARIO DE CANTIDADES** | | | | | |
| **REPARACION CUBIERTA GRANJA EXPERIMENTAL BOTANA** | | | | | |
| **UNIVERSIDAD DE NARIÑO** | | | | | |
| **Nov/14** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| - | **REPARACION CUBIERTA** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **PRECIO** | **TOTAL** |
| 01.01 | CUBIERTA PROVISIONAL EN ESTRUCTURA DE GUADUA Y POLISEC (DOS USOS) | M2 | 900 |  |  |
| 01.02 | DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE (INCLUYE DESMONTE DE TEJA Y DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TEJA) | M2 | 900 |  |  |
| 01.03 | CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO PERFIL P7 (INCLUYE PINTURA CORAZA UNA CARA Y LISTON EN ACHAPO 4x8cm, CADA 1.69m) | M2 | 900 |  |  |
| 01.04 | INSTALACION DE TEJA DE BARRO DECORATIVA 13x30cm | m2 | 900 |  |  |
| 01.05 | VIGA EN MADERA ROLLIZA dmin=15cm. (PARA ESTRUCTURA EN CELOSIA-INMUNIZADA) | ML | 900 |  |  |
| 01.06 | VIGA EN MADERA ROLLIZA dprom=17cm. PARA LARGUEROS | ML | 570 |  |  |
| 01.07 | ACCESORIOS DE TEJA (CABALLETE, LIMATEZA Y LIMAOLLA) | ML | 170 |  |  |
| 01.08 | REPOSICION DE CIELO RASO EN ZONAS DAÑADAS CON ESTERILLA DE GUADUA MALLA CON VENA Y MORTERO INCLUYE PINTURA | M2 | 50 |  |  |
| 01.09 | TUBO CUADRADO BAJANTE AGUAS LLUVAS PVC | ML | 71 |  |  |
| 01.10 | CANAL PVC CUBIERTA TIPO AMAZONAS O SIMILAR (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 171 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| - | **ASEO Y LIMPIEZA** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **PRECIO** | **TOTAL** |
| 02.01 | DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE INCLUYE SOBREACARREO | M3 | 50 |  |  |
| 02.02 | ASEO GENERAL | GL | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **COSTOS INDIRECTOS** |  |  |  |  |
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  |  |
|  | ADMINSTRACION \_\_\_\_\_\_% |  |  |  |  |
|  | IMPREVISTOS \_\_\_\_\_\_\_\_% |  |  |  |  |
|  | UTILIDAD \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% |  |  |  |  |
|  | IVASOBRE UTILIDAD\_\_\_% |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |